WEARABLE=>i2c dev 1

Setting bus to 1

WEARABLE=>i2c probe

Valid chip addresses: 00 1B 38 51 53

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 38 is FT05x06 Slave address\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DEVICE MODE -Reg-

WEARABLE=>i2c md 0x38 00

0000: 00 3e ae 0d 10 aa c3 00 00 07 15 81 1b 00 00 04 .>..............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ID\_G\_THPEAK(Valid touch peak detect)

WEARABLE=>i2c md 0x38 81

0081: 3c b0 01 01 a0 01 0a 06 28 1b a7 09 2d 7f a2 64 <.......(...-..d

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ID\_G\_THCAL(Threshold

WEARABLE=>i2c md 0x38 82

0082: b0 01 01 a0 01 0a 06 28 1b a7 09 2d 7f a2 64 5c .......(...-..d\

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ID\_G\_CTRL(run mode of micocontroller control by host)

WEARABLE=>i2c md 0x38 86

0086: 01 0a 06 28 1f af 09 2d 5f aa 6c 5c 3c b0 d0 68 ...(...-\_.l\<..h

0--> not jump

1--> auto jump

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ID\_G\_PERIODACTIVE(period of active status):: it should be between 3-14

WEARABLE=>i2c md 0x38 88

0088: 06 28 1f af 09 2d 5f aa 6c 5c 3c b0 d0 68 e2 32 .(...-\_.l\<..h.2

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ID\_G\_PERIODMONITOR(period of monitor status)

WEARABLE=>i2c md 0x38 89

0089: 28 1f af 09 2d 5f aa 6c 5c 3c b0 d0 68 e2 32 72 (...-\_.l\<..h.2r

default value is : 0x28--->40

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

WEARABLE=>i2c md 0x38 a4(ID\_G\_MODE)

00a4: 01 01 0a 01 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 ....y..-. ..@..d

0-->enable

1-->disable

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

WEARABLE=>i2c md 0x38 a5 (ID\_G\_PMOD):: power consumption mode

00a5: 00 0a 01 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 28 ...y..-. ..@..d(

WEARABLE=>i2c md 0x38 a5

00a5: 01 0a 01 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 28 ...y..-. ..@..d(

0-->active; 1-->monitor; 3-->hibernate.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

WEARABLE=>i2c md 0x38 a6 (ID\_G\_FIRMWARE\_ID)

00a6: 0a 01 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 28 a3 ..y..-. ..@..d(

0a--> is firmware id

WEARABLE=>i2c md 0x38 a7 (ID\_G\_GET) :: run mode of TPM

00a7: 01 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 28 a3 22 .y..-. ..@..d(."

o:->config

1:->work

2: calibration

3: factory

4: auto calibration

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

vendor chip-id (ID\_G\_ FT5201ID)

WEARABLE=>i2c md 0x38 a8

00a8: 79 00 00 2d bc 20 96 05 40 05 ab 64 28 a3 22 a8 y..-. ..@..d(.".